## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Στοιχεία Προσφέροντος** | | ……………………. |  |  |  |
| Επωνυμία: | | ……………………. |  |  |  |
| Διεύθυνση: | | ……………………. |  |  |  |
| Τηλέφωνο: | | ……………………. |  | Ημερομηνία: | ……………………. |
| Fax: |  | ……………………. |  |  |  |
| Email: |  | ……………………. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής** | | |  |  |  |
| **ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ** | | |  |  |  |
| Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία | | |  |  |  |
| Τ.Κ: 57001 | |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο: 2310 888 553 | |  |  |  |  |
| Φαξ: 2310 888 646 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **«Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών»** | | | | | |
| **ΟΜΑΔΑ 1 – Οικοδομικά Υλικά** | | | | | |
| **Πράξη: «Αποκατάσταση όψεων και στεγών του Καθολικού της Ι. Μονής Βατοπαιδίου»** | | | | | |

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στη Στήλη «Προδιαγραφή / Είδος Υλικού», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του Διαγωνιζόμενου που έχει τη μορφή ΝΑΙ η οποία θα υποδηλώνει τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές, με τα καθορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

Στη στήλη «Παραπομπή» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή στον αντίστοιχο αριθμό μοναδιαίας σελίδας της τεχνικής προσφοράς (τεχνικά φυλλάδια–prospectus-) καθώς είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση της στήλης αυτής επί ποινή αποκλεισμού. Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο-prospectus- θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία με το προσφερόμενο υλικό, και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Ομάδα 1 αρθρο 4). Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Επομένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό του κάθε υλικού (εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιήσεις ISO κλπ), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη.

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΟΜΑΔΑ 1 – Οικοδομικά υλικά, CPV: 44111000-1** | | | | | | |
| **Α/Α** | **Είδος υλικού** | **Απαίτηση** | **Πρότυπο** | **Να φέρουν σήμανση** | **Απάντηση** | **Παραπομπή τεκμηρίωσης** |
| 1 | Τσιμέντο σε σάκκους 50kg | ΝΑΙ | ΕΝ 197-1 | CE |  |  |
| 2 | Τσιμέντο λευκό σε σάκκους 25kg | ΝΑΙ | ΕΝ 197-1 | CE |  |  |
| 3 | Αμμος | ΝΑΙ | ΕΝ 13055-1:2000 | CE |  |  |
| 4 | Σύντριμα | ΝΑΙ | ΕΝ 12620:2008 | CE |  |  |
| 5 | Σκύρα | ΝΑΙ | ΕΝ 12620:2008 | CE |  |  |
| 6 | Ασβέστοπολτός σε σάκκους 18kg | ΝΑΙ | ΕΝ 459-1 | CE |  |  |
| 7 | Δομικό πλέγμα S500 | ΝΑΙ | ΕΛΟΤ 1421 | CE |  |  |
| 9 | Υδραυλική άσβεστος | ΝΑΙ | ΕN 459 | CE |  |  |
| 15 | Ασφαλτόκολλα | ΝΑΙ | ΕΛΟΤ 1501 | CE |  |  |
| 16 | Aσφαλτόπανο (4,0 Kgr/m2) οπλισμένο με πολυεστερικό πλέγμα και επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων | ΝΑΙ | ΕΛΟΤ 1501 | CE |  |  |

Σφραγίδα - Υπογραφή